※万年塀（鉄筋コンクリート組立塀）の場合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | 基　　準 | 点検結果 | |
| １ | 亀裂・損傷・傾き・ぐらつき | 亀裂・損傷・傾き・ぐらつきはない | 適合 | 不適合 |
| ２ | す き 間 | 板と板の間、板と柱の間にすき間はない | 適合 | 不適合 |
| ３ | 欠　　損 | はずれた板はない | 適合 | 不適合 |
| ４ | わ ん 曲 | 曲がった板はない | 適合 | 不適合 |
| ５ | さ　　び | さびのある個所は見当たらない | 適合 | 不適合 |