※組積造の塀の場合

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 基　　準 | 点検結果 |
| １ | 塀の高さ | 塀の高さは地盤から1.2m以下である | 適合 | 不適合 |
| ２ | 塀の厚さ | 塀の厚さは塀の高さの1/10以上である | 　適合 | 不適合 |
| ３ | 控 え 壁 | 塀の長さ４m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある | 　適合 | 不適合 |
| ４ | 基　　礎 | （不明な場合は＜不明＞を選択） | 　＜不明＞ |
| コンクリート造の基礎の根入りの深さは20cm以上ある | 　適合 | 不適合 |
| ５ | 亀裂・損傷、傾き・ぐらつき  | 亀裂・損傷・傾き・ぐらつきはない | 　　適合　　 | 不適合 |